南通市殡仪馆7号楼室内外

监控系统招标文件

一、项目需求

南通市殡仪馆火化间后处理设备用房投入使用后，造成部分区域监控盲区，留有安全隐患，同时为更好掌握烟气排放情况，现对7号楼室内外区域增加高清数字监控系统。

1、要求：为了便于馆内监控系统统一管理及售后服务，供应商须提供摄像机、硬盘录像机原厂商针对本项目的两年免费质保承诺函原件方可参与投标。

2、合同签订日期：自通知书发出之日起2个工作日内按时签约。

3、交货期： 合同签订之日起30日内供货。

4、质保期限：（自交货并验收合格之日起2年）

5、安装、售后服务要求：中标人必须负责安装、调试直至合格交付使用。 验收报告签署之日起，在发生故障后2小时内，必须派工程师到达用户现场维护、修理；24小时内不能排除故障，必须提供备用设备。

6、付款方式：安装调试，经甲方验收合格后，付合同全款。

二、工程限价

人民币四万九仟圆整（¥49000.00元）

三、中标原则

在符合项目需求的前提下，本项目采取固定综合单价报价的方法确定总价格。各投标人根据项目要求，按综合单价报价，确定价格最低者中标。综合单价固定包死，不作调整。

四、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1.投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

（2）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2.投标人必须具有营业执照、组织机构代码证、税务登记证或统一信用代码的营业执照。

3.投标时提供监控摄像机、硬盘录像机原厂商针对本项目的两年免费质保承诺函原件。

注：上述是殡仪馆对投标人资质审查时，投标人所必须要提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，将视为废标，可随时取消其投标或中标资格。

五、投标须知

1报名于2018年 12月21日前截止，有意向参与报价的投标人，请至南通民政网下载相关招标文件。

2、投标人自行现场踏勘，费用自理。

3、因单位的特殊性，部分工程不能一起施工，需按照实际情况安排施工。

4、投标时间：投标人在2018年12月28日下午2点前将投标资格文件（每页需加盖公章）送至南通市殡仪馆二楼会议室。投标文件需密封加盖公章，否则按废标处理。

5、开标地点及时间

开标地址：南通市殡仪馆二楼会议室；

开标时间： 2018年12月28日下午2点

6、各投标人必须准时参加开标会。投标经办人本人的工作证或身份证交招标单位工作人员验看。

7、报名截止前投标人须缴贰仟元投标保证金，汇款银行账号：326008615018000118584，账户名称：南通市殡仪馆，开户行名称：交通银行南通小石桥支行。中标并签订合同的，自动转为履约保证金。

8、投标人不论是否中标，投标文件均不归还。

9、开标时间和地点如有变化另行通知。

10、各投标单位的标书投送后不得借故撤回。

11、本报价函解释权归南通市殡仪馆所有，如有疑问请来电咨询，联系人：施秀荣；电话：81598108。

六、设备清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 推荐品牌 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 网络摄像机 | 海康威视、华为、英飞拓 | 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机；支持H.265及H.264编码；最小照度：0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR；镜头：2.7-12mm @ F1.4 水平视场角:99°-35°；帧率：50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；宽动态范围：120dB；感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置1个固定区域；智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,逆行侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测，音频异常侦测；电源供应：DC12V±25% ；功耗：5.5W MAX (ICR切换瞬间7.5W)；红外照射距离：20-30米；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；存储功能：支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ；快门：1/3秒至1/100,000秒；工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；防护等级：IP67；具有1对音频输入（Line in）/输出接口(插线式接口) 、 1个BNC模拟输出口、2路报警输入，2路报警输出（三极管：超过30毫安建议加继电器）接口 | 台 | 14 |
| 支架 | 国产优质 | 固定支架 | 个 | 14 |
| 硬盘录像机 | 海康威视、华为、英飞拓 | 2U标准机架式IP存储，嵌入式处理器，嵌入式软硬件设计；支持32路高清，320M带宽网络视频接入，256M网络带宽输出；支持8个SATA盘位；支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备，多重保护数据安全；支持关键视频添加标签和加锁保护、整机热备、断网续传、SMART 2.0等功能；2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。 | 台 | 1 |
| 硬盘录像机 | 海康威视、华为、英飞拓 | 可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机最大支持 500 万像素高清网络视频的预览、存储与回放支持萤石云存储l支持 IP 设备集中管理，包括 IP 设备参数配置、信息的导入/导出 和升级等功能 支持 H.265 高效视频编码码流，支持 Smart265、H.265、H.264 IP 设备混合接入支持一键添加 IP 设备以及一键开启录像功能 ll支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览 支持最大 4/8/16 路同步回放和多路同步倒放支持萤石云服务，可一键配置上网 | 台 | 2 |
| 硬盘 | 　 希捷、WD | 3T监控专用 | 块 | 8 |
| 交换机 | H3C、华为、网件 | 16口交换机　 | 台 | 2 |
| 电源 | 海康威视、华为、英飞拓 | 　 | 个 | 14 |
| 网线 | 海康威视、中视恒通、一舟 | 超五类 | 箱 | 6 |
| 电源线 | 一舟、赛格、中视恒通 | 2\*1.0 | 米 | 1500 |
| 光纤 | 国产优质 | 8芯 | 米 | 700 |
| 光纤收发器 | 国产优质 | 　 | 对 | 2 |
| 光纤熔接 | 　 | 熔接、跳纤、尾纤 | 项 | 1 |
| 分线箱 | 　国产优质 | 国产定制 | 个 | 5 |
| 机柜 | 一舟、图腾 | 22U标准机柜 | 只 | 1 |
| 显示器 | 飞利浦、AOC、联想　 | 22寸，挂墙 | 台 | 2 |
| PVC管 | 国产优质 | 20 | 米 | 1000 |
| 辅材材 | 　 | 　 | 批 | 1 |
| 施工、调试、税金 |  | 　 | 项 | 1 |

报价单

 单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 品牌及型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 网络摄像机 |  | 台 | 14 |  |  |
| 支架 |  | 个 | 14 |  |  |
| 硬盘录像机1 |  | 台 | 1 |  |  |
| 硬盘录像机2 |  | 台 | 2 |  |  |
| 硬盘 |  | 块 | 8 |  |  |
| 交换机 |  | 台 | 2 |  |  |
| 电源 |  | 个 | 14 |  |  |
| 网线 |  | 箱 | 6 |  |  |
| 电源线 |  | 米 | 1500 |  |  |
| 光纤 |  | 米 | 700 |  |  |
| 光纤收发器 |  | 对 | 2 |  |  |
| 光纤熔接 |  | 项 | 1 |  |  |
| 分线箱 |  | 个 | 5 |  |  |
| 机柜 |  | 只 | 1 |  |  |
| 显示器 |  | 台 | 2 |  |  |
| PVC管 |  | 米 | 1000 |  |  |
| 辅材材 |  | 批 | 1 |  |  |
| 施工、调试、税金 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |