附件1

职业技能认定机构设置标准

一、考试场地要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **场地** | **场地**  **数量** | **备注** |
| 1 | 考试办公室 | 不少于1个 | 应与考试规模相适应。 |
| 2 | 理论知识考试考场 | 不少于1个 | 考场应整洁、干净、安全；能够承担40-50人同时进行考试，人员前后距离不低于80cm（以座椅中心为准）、左右不低于90cm（以座椅中心为准）； |
| 3 | 实操技能考试考场 | 不少于1个 | 每个考场20平方米；考场应整洁、干净、安全。 |
| 4 | 备物间 | 不少于1个 | 备物间用于存放实操技能考试用品。 |
| 5 | 候考区 | 不少于1个 | 候考区应同时容纳40-50人；应整洁、干净、安全；用于容纳没有参加过考试的考生准备考试。 |

二、 通用设备要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备 | 设备  数量 | 备注 |
| 1 | 考务专用计算机 | 不少于1台 | 主流机型。 |
| 2 | 打印机 | 不少于1台 | 可以打印A3/A4纸张的主流机型。 |
| 3 | 复印机 | 不少于1台 | 可以复印A3/A4纸张的主流机型。 |
| 4 | 信号屏蔽设备 | 每考场及备考区不少于1台 | 考试常用机型，能够有效屏蔽考场区域及备考区域的信号频段。 |
| 5 | 安全检查设备 | 每考场及备考区不少于1个 | 考试常用机型（手持安检仪即可）。 |

三、监控软硬件配置

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 基本  规格 | 备注 |
| 1 | 硬盘录像机NVR | 硬盘录像机是联网的核心，硬盘录像机与远程监控通信是p2p协议进行的，硬盘录像机需满足国标GB28181通讯协议，每个监控平台至少有一个硬盘录像机。 |
| 2 | 视频存储硬盘 | 3TB以上容量，本地存储硬盘容量支持保存监控视频录像文件至少1个月。 |
| 3 | 监控摄像头 | 1、分辨率：摄像头至少支持在1280X720分辨率以上； |
| 2、摄像头角度：摄像角度应可覆盖全场，建议每个考场应至少有2个以上的摄像头。当单间考场只有一个摄像头时，摄像头需满足可旋转，可调整角度，以达到单个摄像头摄像范围动态覆盖全场的效果； |
| 3、录音：实操考场的摄像头应可以全场录音，实操教室考试范围内的对话及录音能清晰可辨。 |