**南通市生态故园接待大厅LED显示屏项目招标公告**

1. **项目说明：**

南通市生态故园接待大厅的背景墙上须购置LED全彩屏一块，用于宣传国家相关的殡葬政策，发布各类便民公告、办事指南等。

1. **具体需求：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| 1 | 显示屏体 | 室内，全彩，像数点间距P3，显示净尺寸：长3.456M×高2.112M。 提供原厂商针对本项目2年质保函原件，加盖原厂公章； | 米2 | 7.3 | 强力巨彩、南大显示、阿尔泰 |
| 2 | 控制系统 | 含发送卡、接收卡同步系统，具备逐点矫正功能 | 套 | 1 | 灵星雨、诺瓦、卡莱特 |
| 3 | 视频处理器 | 多路信号源输入、淡入淡出 | 套 | 1 | 凯视达、唯奥、诺瓦 |
| 4 | 钢结构及包边 | 钛金装饰面包边；长3.664M× 高2.256M,主结构采用国标钢材,根据现场环境定制 | 套 | 1 | 定制 |
| 5 | 合并式带前置功放 | 3通道麦克风TRS端子输入；带3级优先功能；2通道 Aux输入；2通道Mic Line输入（MIC2/MIC3通道的线路输入，灵敏度为775mv）；1通道EMC输入；Mic 1-3, Aux 1-2控制旋钮，总音量控制旋钮和高音、低音音调控制旋钮；产品额定输出功率 120W ；；提供原厂商针对本项目2年质保函原件，加盖原厂公章； | 台 | 1 | ITC、CRX、LISTEN |
| 6 | 音柱 | 额定功率:30W；最大功率:60W；  灵敏度:89dB；阻抗:黑-COM 白-330Ω；频率响应:110-15KHz；喇叭单元：6.5″×1, 3×1″；具有国家强制性3C产品认证证书；提供原厂商针对本项目2年质保函原件，加盖原厂公章； | 台 | 2 | ITC、CRX、LISTEN |
| 7 | 计算机 | 甲供 | 台 | 1 | 甲供 |
| 8 | 配套线缆 | 电源线、信号线缆及线管 | 套 | 1 |  |
| 9 | 施工 | 运输、现场安装、调试、培训等费用 | 套 | 1 |  |

1. **投标供应商资格要求**
2. 具有独立承担民事责任的能力；
3. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
4. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
5. 资质要求：具备电子与建筑智能化专业承包二级以上资质；
6. 其他要求：投标时提供 LED显示屏，功放及音柱的原厂商针对本项目的2年质保承诺函原件，加盖原厂公章。
7. **项目工期与售后服务：**
8. 合同签订后，满足施工条件前提下30天之内完成本项目。
9. 工程质保期为2年，验收报告签署之日起，在发生故障后4小时内，必须派工程师到达用户现场维护、修理。
10. **报价要求**
11. 本项目最高限价7.5万元。
12. 总价中应包含投标人施工、运输、安装、税金等一切费用。
13. 报价文件的份数和密封：
14. 报价文件分两册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为为“商务报价”，第一册、第二册分别密封，并在封袋上标明“资格审查文件”、“商务报价”。
15. 每册准备 贰 份，其中正本 壹 份，副本 壹 份，并标明“正本”或“副本”字样。
16. 资格审查文件（单独装订密封）包含以下内容：
    * + 投标供应商的企业法人营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件；或三证合一的营业执照副本复印件，需加盖投标单位公章，原件带到现场备查。
      + 电子与建筑智能化专业承包二级以上资质的资质复印件，需加盖投标单位公章，原件带到现场备查。
      + LED显示屏，功放及音柱的原厂商针对本项目的2年质保承诺函原件（盖原厂公章）装订在“正本中”，“副本”中使用复印件，加盖投标人公章。
17. “商务报价”不得出现在资格审查文件中。
18. **评审步骤：**

第一阶段：评审小组对每个投标供应商的资格审查文件进行审查。

第二阶段：对资格审查文件完全满足要求的投标供应商的商务报价进行审核，采用最低价中标的评标方式。

1. **报名及招标文件领取**

自本公告发布之日起即可去南通市公墓管理所报名，报名方式为现场报名或网上报名，网上报名以投标报名表扫描件形式发送至邮箱673721911@qq.com并收到确认回复时间为准，投标报名表见附件1，报名截止时间为2018年6月19日17:00。未按时报名的，视为放弃。报名供应商不足三家的，项目中止；达到三家及以上的，确认报名成功，项目继续进行。联系人：王磊 电话：68005082或15896211850

1. **投标保准金**

1.投标保证金人民币2000元整，投标人携带现金前往开标现场，与投标文件一并提交，否则，招标方拒绝接受投标文件；未中标的投标人保证金在开标结束后原额退还。

2.投标人在开标后要求撤销投标的，招标人有权收取其全额保证金作为违约金。

3.中标人保证金直接转为合同履约保证金，中标方履约保证金在设备安装结束验收合格后无息退还。

4.中标人无正当理由拒绝签订合同的，招标人有权取消其中标资格，并有权收取全额保证金作为违约金；中标人提供虚假材料谋取中标的，招标人有权取消其中标资格，并有权收取其全额保证金作为违约金。

1. **开标时间和地点**

时间：2018年6月20日14:00（具体开标间以通知为准）

地点：南通市民政局1914会议室

联系人： 王磊

电话： 15896211850

1. **报价格式**

                                     投标格式----报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 设备小计 | |  |  |  |  |  |
| 施工费 | |  |  |  |  |  |
| 总计 | |  |  |  |  |  |

报价单位法人(法人代表）签字： 报价单位公章：

1. **其他**

1. 合同签订后支付合同总额的30%，项目建设完毕，验收合格后15日内付合同总额的65%（同时退还履约保证金），剩余5%作为质量保证金，待质保期满后退还。

2. 招标方在授予合同时，有权对项目所需设备附件进行变更，增加或减少设备价格按合同已确定价格计算。

附件1：

投标报名表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目 | **南通市生态故园接待大厅LED显示屏项目** | | | | | | | |
| 投标单位名称 |  | | | | | | | |
| 注册资金 |  | | | | | 投标单位资质 |  | |
| 单位地址 |  | | | | | | | |
| 法人代表 |  | 办公电话 | | |  | | | |
| 联系人 |  | | 移动电话 | |  | | | |
| 其它需要说明情况 |  | | | | | | | |
| 法人代表签字 |  | | | 报名单位（公章） | | | |  |