**南通社会福利院食堂排烟系统采购**

**安装项目**

**比价采购文件**

采购单位：南通市社会福利院

日期：二零二四年六月

目录

[第一章 比价议价邀请函 3](#_Toc1938)

[第二章 比价议价须知 5](#_Toc18907)

[第三章 项目需求 8](#_Toc5043)

[第四章 开启和评审 1](#_Toc24193)0

[第五章 比价议价响应文件组成 1](#_Toc21870)3

第一章 比价议价邀请函

南通市社会福利院食堂排烟系统采购安装项目的潜在供应商应在 南通市民政局网站获取采购文件，并于 2024年6 月27日10 点 00分（北京时间）前提交响应文件。

**一、项目基本信息**

项目名称：南通市社会福利院食堂排烟系统采购安装项目

预算金额：2.15万元，报价超过采购预算的为无效响应文件。

采购需求：具体需求详见采购文件。

供货期：合同签订后7日内完成供货及安装。

**二、比价议价文件内容**

详见比价议价文件，请仔细研究

**三、供应商资格要求**

1.满足基本要求：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.采购人其它要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照副本复印件）；

（2）提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，还必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被授权人的身份证复印件；

（3）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理。

（4）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单。

（5）本项目不接受联合体投标。

**四、获取比价议价文件**

时间：2024年 6月 24日至 2024年 6月26日**（北京时间，法定节假日除外）**

地点、方式：南通市民政局网站自行下载。

**五、比价议价响应文件提交**

截止时间：2024年 6月 27日 10点 00分（北京时间）

地点：南通市社会福利院（工农南路185号）202会议室。

**六、比价议价响应文件开启**

时间：2024年 6月 27日 10点00分（北京时间）

地点：南通市社会福利院（工农南路185号）202会议室。

**七、比价公告期限**

自比价公告在南通市民政局网站发布之日起3个工作日。

**八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人信息

名 称：南通市社会福利院

联系方式：侯先生

联系电话：13951300851

**第二章 比价议价须知**

**一、采购文件由采购人解释**。

1.供应商下载采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如对采购项目活动事项有疑问的，应在下载采购文件开始之日起3日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的3日内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本采购文件所有内容，并由此引起的比价损失自负。

2.议价人应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果议价人没有按照采购文件要求提交比价议价响应文件，或者比价议价响应文件没有对采购文件做出实质性响应，其比价将被拒绝，议价人自行承担责任。

**二、采购文件的澄清、修改、答疑**

1.采购人有权对发出的采购文件进行必要的澄清或修改。

2.采购人可视情取消、延长相关时间。

3.采购人对采购文件的澄清、修改将构成采购文件的一部分，对议价人具有约束力。

4.议价人由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由议价人自负。

5.采购人视情组织答疑会。

**三、比价报价**

一个标的只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

**四、比价议价响应文件的编写、份数和签署**

1.议价人按第五部分“比价议价响应文件组成”编写比价议价响应文件。比价议价响应文件规格幅面A4纸（图纸等除外）；正文按照采购文件所规定的内容顺序，统一编制目录，逐页编码，由于编排混乱导致比价议价响应文件被误读或查找不到，其责任应当由议价人承担；牢固装订成册，不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订；比价议价响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经比价议价响应文件签署人签字并加盖公章。

2.纸质比价议价响应文件（资格审查文件、价格文件），明确标注议价人全称、“正本”、“副本”字样。**正本份数：1份，副本份数：1份。**

3.比价议价响应文件正本须打印并由议价人法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

**五、比价议价响应文件的密封及标记**

1.议价人将资格审查文件正本、副本合并密封，统一装在一个密封袋内。

2.价格文件须单独密封，不得出现于比价议价响应文件其他部分中。

3.密封后比价议价响应文件（资格审查文件、价格文件）封面分别标明采购文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字等关键信息，**密封完好标准以未泄露响应文件内容为主要判断依据。**

4.采购人将拒绝接收未按照采购文件要求密封的比价议价响应文件。

**六、比价议价响应文件的递交时间**

比价议价响应文件必须在规定的接收截止时间前送达采购人。采购人将拒绝接收在比价截止时间后递交的比价议价响应文件。

**七、相关费用**

1.无论比价过程和结果如何，参加议价的响应人自行承担与本次项目有关的全部费用。

2.比价议价文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。

**八、付款方式**

付款方式：经验收合格后一个月内一次性付清全款。

**第三章 项目需求**

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

1. **项目清单及技术参数要求**

|  |
| --- |
| **设备明细报价清单** |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **建议品牌** | **参考图片** |
| 1 | 不锈钢烟油烟净化器 | 尺寸：长1080\*宽1090\*高1000  | 采用优质不锈钢材质，4组电场，当含油气体通过两级间非均匀电场时，在放电极周围电场作用下，气体首先被电极，同时油烟粒子核电，核电后油烟粒子在电场作用下被吹向集成极，从而达到除烟目的。2组高电源发生器。陶瓷绝缘通电结构。型号：DY-A-20风量：20000m3/h净化率：85% 电压：220v，功率：300w★符合GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》标准，测试防水等级，防水等级达到IPX6级别，提供检测报告带有CMA和CNAS标识；★符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，测试阻燃等级，阻燃等级达到A(A1)级别，提供检测报告带有CMA和CNAS标识； | 台 | 1 | 科宇、金城、净平 |  |
| 2 | 低噪音排油烟风柜 | 尺寸：长1320\*宽1480\*高1260 | 柜式离心风机，整体烤漆外型更美观。方向可根据现场定制，方便拆装。整体加棉，噪音更低。型号：DYF-25-11KW风量：26282-33066m3/h 风压：645pa电压：380v，功率：11kw★产品依据GB/T 24195-2009标准，通过循环腐蚀，测试后，样品表面无明显生锈，耐腐蚀等级：10级 | 台 | 1 | 科宇、金城、净平 |  |
|  3 |  风机电缆线 |  4\*6电缆线（国标） |  米 |  45 | 巨龙、万亚嘉、起帆 |  |
|  4 | 净化器电缆线 |  3\*2.5电缆线（国标） |  米 |  45 | 巨龙、万亚嘉、起帆 |  |
|  5 | 油烟机控制箱 |  11KW |  只 |  1 |  |  |
|  6 | 风机、净化器底座 | 2000\*1300\*500 50\*50热镀锌角铁，减震垫坚固耐用 |  组 |  1 |  |  |
|  7 | 旧、新设备拆、装吊车费 |  |  项 |  1 |  |  |
| 1、提供带★的检测报告。2、成交供应商需提供要求产品的资料，审核通过方可签订合同，未能提供或提供虚假材料，取消成交资格并追究相关责任；在规定时间内交货，不接收延期或无货。 |

注：1.本项目不接受负偏离，若偏离作无效标处理。

2.本项目中的建议品牌，只是建议所采购产品（设备）的档次。响应供应商可以选择建议品牌，也可以选择建议品牌以外的品牌，但所选品牌档次须等于或高于建议品牌档次，响应供应商提供非建议品牌产品响应的，提交该品牌设备的“①检测报告；②技术白皮书；③生产许可证”，未能提供以上材料的将作无效响应处理，响应供应商的自我阐述及宣传彩页等不作采信依据。如有三分之二的评委认为提供的证明材料不符合标准的，则作无效投标。如有三分之二的评委认为提供的证明材料符合标准的方可参加价格评审。

3.成交后提供加盖原厂公章的**带有CMA和CNAS标识检测报告并现场核验**，若无法提供，采购人有权取消其成交资格并按照相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。

**二、实施地点及验收**

1.实施地点：南通市社会福利院内

2.施工期间如损坏原有屋面（顶）结构等设施，施工方要须照价赔偿。施工期间必须做好安全防护措施，如在施工过程中发生安全问题均由施工方承担。

3.项目部署结束完工后，由成交人提出验收申请，采购人在收到成交人验收申请后15个工作日内组织验收，验收通过后，出具验收报告。

4.保修期：3年，自验收合格后起算。保修期满，出现质量问题的按照不高于市场价收取材料和人工费。

5.供货期：合同签订后7日内完成供货及安装。

**三、付款方式**

付款方式：经验收合格后中标发开具正规发票，采购单位一个月内付清全款。

**四、本项目涉及到的现场勘察**

1.采购文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，供应商应在比价文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制比价文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2.采购单位向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购单位现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购单位对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.经采购单位允许，供应商可为勘察目的进入采购单位的项目现场，但供应商不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4.供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉采购单位现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其参选的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

**第四章 开启和评审**

**一、采购人组织开标。**

议价人的法定代表人或授权委托人须持有效身份证参加开标会。

**二、评委会由有关专家和采购人代表组成**，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

由采购人代表对议价人资格性、符合性审查，对未通过审查的供应商，应现场告知原因。评委会对合格供应商的比价议价响应文件进行评审。

**（一）评审内容**

1.比价资格是否符合

2.比价议价响应文件是否完整；

3.比价议价响应文件是否恰当地签署；

4.是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据比价议价响应文件本身，而不寻求外部证据）；

5.是否有计算错误。

**（二）相应的规定**

1.如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3.正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4.若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

5.响应文件未按照采购文件要求盖章、密封的。

凡是响应文件中涉及供应商资信认证、人员证书、业绩荣誉等复印件，和要求法定代表人或授权委托人签字，和以供应商名称落款并注明需要盖章的，均需相应盖章或签字。否则视为未按照采购文件要求盖章或签字。

**三、陈述、演示、答疑、澄清**

1.如评委会认为有必要，议价人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其比选内容。时间由评委会掌握。

2.重要澄清答复应是书面的，但不得对比选内容进行实质性修改。

3.对采购过程提出质询的，为各采购程序环节结束之日；

其中：对评审过程中涉及到的密封检查、身份核对、澄清等和程序性事项，供应商如有异议的，必须当场提出。否则，均视为供应商无异议。无论是否成交，供应商事后不得再就前述事项提出任何异议或质疑投诉。

**四、出现下列情形之一的，作无效比价处理;**

1.未按照采购文件规定要求签署、盖章的；

2.不具备采购文件中规定的资格要求的；

3.报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.比价议价响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.不符合采购文件中规定的其他实质性要求的。

**五、出现下列情形之一的，作废标处理**

1.出现影响采购公正的违法违规行为的；

2.议价人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

3.因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效比选或废标的其他情况。

1. **评标流程**

采用最低评标价法的，评标结果按评审后报价由低到高顺序排列。符合要求的前提下，总评审报价最低者成交,报价如有相同者，抽签确定成交供应商。

当成交供应商无正当理由放弃中标，被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，采购人有权按照相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。

当成交供应商放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评标委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新采购。

**七、变更为其他方式采购的情形处理**

提交报价响应文件截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1.采购文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人改正后依法重新招标采购；

2采购文件没有不合理条款、采购程序符合规定，需要采用其他方式采购的，采购人应当依法报采购监管部门批准。

**八、中标通知**

中标结果在南通市民政局网站公示，公告期限为1个工作日。《成交通知书》一经发出，如采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

**第五章** **比价议价响应文件组成**

**比价议价响应文件由资格审查文件、价格文件两部分组成。**

**一、资格审查文件（不能出现报价，一正一副，单独密封并牢固装订）：**

1.关于资格的响应函（格式参见附件）；

2.提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，还必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被授权人的身份证复印件（格式参见附件）；

3.具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照副本复印件）；

4.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单，提供无重大违法记录声明（格式参见附件）。

**二、价格文件，一正一副（单独密封并牢固装订），不得出现在资格审查部分：**

1.报价总表；

2.报价明细表。

**资格审查文件相关格式**

**1.响 应 函**

南通社会福利院：

我单位参加\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_（项目名称），\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目编号）投标活动。针对以下规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

议价人全称：

公 章：

授 权 代表：

日 期：

**2.法定代表人身份证明**

单位名称：

地 址：

姓 名： 性 别： 年 龄： 职 务： 联系方式：

系 的法定代表人。为 项目，签署上述采购申请文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

议价人：（盖章）

日 期： 年 月 日

|  |
| --- |
| **法定代表人身份证（正、反面）复印件并加盖公章（黏贴此处）** |

**3.授权委托书（如需）**

南通市社会福利院：

本授权书宣告，在下面签字的 以法定代表人身份代表本单位授权： 为本单位的合法授权代表，授权其在 项目采购活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行比选、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本委托书限期自年月日起至年月日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

比选人：(全称、盖章)

法定代表人姓名：

授权委托人：

联系方式：

日 期：

|  |
| --- |
| **法定代表人、授权委托人身份证（正、反面）复印件并加盖公章（黏贴此处，原件备查）** |

**4.无重大违法记录声明**

南通市社会福利院：

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中**（有/没有）**因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用江苏”“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

日期：

**价格文件响应文件相关格式**

**1.报价总表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 总报价（元） | 项目完成时间 | 付款方式 |
| 南通市社会福利院食堂排烟系统采购安装项目 | **大写：****小写：** | 完全响应比价议价文件要求 | 完全响应比价议价文件要求的付款方式 |

注

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应比选采购文件。

（2）本项目为固定总价报价，投标报价包含完成本项目所需的全部费用。**设备安装在食堂二楼楼顶，报价中包含吊机费用、安装调试费用及老旧设备拆除搬运等全部费用。**

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：

**2.报价明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **响应品牌** | **单价** | **合价** |
| 1 | 不锈钢烟油烟净化器 | 尺寸：长1080\*宽1090\*高1000  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 低噪音排油烟风柜 | 尺寸：长1320\*宽1480\*高1260 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 风机电缆线 | 4\*6电缆 | 米 | 45 |  |  |  |
| 4 | 净化器电缆线 | 3\*2.5电缆 | 米 | 45 |  |  |  |
| 5 | 油烟净化器控制箱 | 11KW | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 风机、净化器底座 | 2000\*1300\*500  | 组 | 1 |  |  |  |
| 7 | 旧、新设备拆、装吊装费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计（元）： |  |

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：